Register definition: 
Status Register 1: S7 - S0
  Bit        Name                            Settings:    
   7         Status Register Protect         0: Disabled(Default), 1: Enabled
   5         Tob/Bottom Protection           0: TOP, 1: BOTTOM
  3-2        Block Protection Bits[1:0]      See Protected Area table